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회절∙간섭을 이용한 빛의 파장 측정
1. 목 적
단일 슬릿에 의한 빛의 회절현상과 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭현상을 관찰하여 빛의 파동성을 확인하고, 회절 및 간섭 무늬 조건을 통해 빛(레이저)의 파장 길이를 측정한다.
2. 기 구
레이저, 단일/이중 슬릿, 스크린, 줄자, 슬릿 홀더, 광학대, 받침대 2개, 리프트
3. 이 론
[image: ]1) 회 절:	빛이나 소리 같은 파동이 작은 구멍이나		날카로운 가장자리 둘레에서 평면파가 아닌 	구면파처럼 퍼지는 것을 회절현상이라 한다.
 

[image: 텍스트, 안테나이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명]2) 간 섭:	두 개 이상의 파동이 특정한 한 점에서	동시에 중첩될 때, 파동의 진폭이 	상쇄(소멸) 또는 보강되는 현상을 	간섭현상이라 한다.

		보강간섭
 		상쇄(소멸)간섭
4. 측정값
4.1. 빛(레이저)의 파장:             nm


4.2. 단일 슬릿을 통한 회절 무늬 



 










4.3. 이중 슬릿을 통과한 간섭 무늬
















5. 계산
4.1 단일 슬릿에 의한 회절 무늬로부터 파장 계산













※ 파장  계산값은 유효숫자 3자리로 표기하세요.
※ 빛(레이저)의 주어진 파장, 즉 참값(t)이 존재함으로 측정값()이 참값(t)에 대해서 얼마나 정확하게 측정이 되었는지 또한 편차를 통해서 얼마나 정밀하게 측정되었는지도 확인해 보기 바랍니다. 
○ 오    차:   (  : 측정값,  : 참값 )
○ 편    차:  
○ 표준편차:	 , 	  










4.2 이중 슬릿에 의한 간섭 무늬로부터 파장 계산













6. 실험 결과
6.1. 단일 슬릿과 이중 슬릿으로부터 다음과 같은 빛의 파장 값을 얻었다.
                                                          (단위: nm)



7. 토의 및 검토


















8. 결론
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				▶ 빛(레이저)의 파장: 						nm
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				▶ 빛(레이저)의 파장: 						nm
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